Příloha č.7 ZD: Specifikace dílčího plnění pro část C – Ocelové profily

Požaduje se cenová nabídka na cenu ocelových profilů podle níže uvedené specifikace a maximální doba dodání od zaslání závazné dílčí objednávky pro jednotlivé druhy plechů. Přesná množství jednotlivých druhů a rozměrů profilů budou následně upřesňována formou dílčích objednávek v rámci uzavřené smlouvy s vítězným uchazečem.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jakost – norma | Rozměr | Předpokládaný počet metrů | Garantovaná cena za metr (Kč bez DPH/metr) | Cena (v Kč bez DPH) za předpokládaný počet metrů | Doba dodání od zaslání dílčí objednávky (prac. dny), nejpozději však do 6 týdnů od potvrzení objednávky |
| EN 10219 – dutý profil – S235JRH | 30x50x4 | 30 |  |  |  |
| 40x80x4 | 25 |  |  |  |
| 80x100x4 | 15 |  |  |  |
| 30x30x3 | 260 |  |  |  |
| 140x140x5 | 12 |  |  |  |
| 100x100x5 | 26 |  |  |  |
| ČSN EN 10219-2 – obdélníkový profil S235JRH | 60x40x4 | 15 |  |  |  |
| ČSN 42 5715.01 – trubka ocelová bezešvá – 11 353 | TR 76x8 | 6 |  |  |  |
| EN 10025-2 – U profil – S235JR | U50 | 12 |  |  |  |
| ČSN EN 10058 – plochá tyč – S235JR | PLO 100x20 | 3 |  |  |  |
| ČSN EN 10060 – kruhová tyč – C45 (12050) | KR 36 | 12 |  |  |  |
| ČSN EN 10278 – kruhová tyč – S235JRC | KR 22 | 3 |  |  |  |
| ČSN 42 6711 – trubka – 11 353 | TR KR 90x10 | 3 |  |  |  |
| TR KR 35x6 | 6 |  |  |  |

Součástí dodávky je poskytnutí materiálových listů a atestů výrobce.