Příloha č. 1 – **Technická specifikace**

**Mobilní, plně elektrický zvedák ke zvedání imobilních osob včetně příslušenství**

**Výrobce zvedáku:** *uvede uchazeč*

**Přesné typové označení zvedáku:** *uvede uchazeč*

**Počet kusů:**  3 ks samotného zvedáku, počet kusů jednotlivého příslušenství je uveden v tabulce níže

**Zvedáky musí splňovat následující kritéria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!** | **Hodnota nabízeného zvedáku** |
| Mobilní, plně elektrický zvedák ke zvedání imobilních osob | ANO | *uvede uchazeč* |
| Funkce | zvedání osob v poloze vsedě, vleže, případně z podlahy | *uvede uchazeč* |
| Váha - lehký, snadno ovladatelný, hmotnost konstrukce: | 35 kg až 55 kg | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Maximální zatížení | min. 180 kg | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Zvedací výška - v rozmezí alespoň od 25 do 180 cm | ANO | *uvede uchazeč* |
| Vnější šířka sevřených noh podvozku 60 - 100 cm | ANO | *uvede uchazeč* |
| Pohon | elektrický s ručním dálkovým ovládáním (bateriový zdroj s možností dobíjení) | *uvede uchazeč* |
| Možnost mechanického nouzového spuštění | ANO | *uvede uchazeč* |
| Elektrický rozchod podvozku | ANO | *uvede uchazeč* |
| Velká kolečka vybavena brzdou | ANO | *uvede uchazeč* |
| Možnost použití zvedáku pro nácvik chůze | ANO | *uvede uchazeč* |
| **Příslušenství ke zvedáku a ostatní** | | |
| 18 kusů vaku závěsného, voděodolného – velikost M | ANO | *uvede uchazeč* |
| 15 kusů vaku závěsného, voděodolného – velikost L | ANO | *uvede uchazeč* |
| 2 kusy závěsné váhy | ANO | *uvede uchazeč* |
| 1 kus příslušenství pro nácvik chůze | ANO | *uvede uchazeč* |
| 3 kusy náhradního bateriového zdroje | ANO | *uvede uchazeč* |
| Doprava do místa určení, instalace a provedení zaškolení personálu, uživatelský manuál v českém jazyce | ANO | *uvede uchazeč* |

*Údaje doplní uchazeč v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.*

**Křeslo pro kardiaky (křeslo polohovací pojízdné pro imobilní klienty)**

**Výrobce křesla:** *uvede uchazeč*

**Přesné typové označení křesla:** *uvede uchazeč*

**Počet kusů:**  3 ks

**Křesla musí splňovat následující kritéria:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní technické parametry** | **Minimální požadované hodnoty – musí být splněno!** | **Hodnota nabízeného křesla** |
| Křeslo pro kardiaky (křeslo polohovací pojízdné pro imobilní klienty) | ANO | *uvede uchazeč* |
| Křeslo pro vnitřní i vnější použití se 4 koly (nejméně 2 velká zadní a 2 přední kola) | ANO | *uvede uchazeč* |
| Výškově nastavitelný sedák (vč. popruhů pro zajištění bezpečného sedu klienta) | ANO | *uvede uchazeč* |
| Brzda, aretace koleček | ANO | *uvede uchazeč* |
| Ruční opěrky (rukojeti) vyplněné | ANO | *uvede uchazeč* |
| Odnímatelná a odklopná pracovní plocha | ANO | *uvede uchazeč* |
| Nastavitelná opěrka nohou | ANO | *uvede uchazeč* |
| Manuálně nastavitelný úhel sedu | ANO | *uvede uchazeč* |
| Nosnost | min. 120 kg | *uchazeč uvede hodnotu* |
| Možnost dokoupení příslušenství | ANO | *uvede uchazeč* |
| Možnost výběru z více variant barevného čalounění | ANO | *uvede uchazeč* |
| Doprava do místa určení, instalace a provedení zaškolení personálu, uživatelský manuál v českém jazyce | ANO | *uvede uchazeč* |

*Údaje doplní uchazeč v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.*